Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109 (>=37dB / >=42dB auf Anfrage möglich)
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 8mm
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de