Klassifizierung
Schallschutz:
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse:
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung:
	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®:
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC:
	nicht möglich
	
STANDARD:
	TB-DA
TB-DQ
DIN-LA
LA2 mittig
LA3 mittig
	
STIL:
	nicht möglich
	
ELEGANCE:
	Classic: ohne LA möglich
Profila: möglich
Modena: möglich
Primo: Sonderlösung auf Anfrage
	
LIFESTYLE:
	Blackline
	
ROYAL:
	Alle Varianten
	
GANZGLAS:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh):
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit:
	20mm
	
Dicke:
	ca.39,5mm
	
Flächengewicht:
	ca. 25,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Sandwicheinlage
	
Rahmen:
	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung:
	HDF- Platte
	
Falz:
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil:
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung:
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss:
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder:
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV
	
Kennzeichnung:
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Abmessungen:
	Gesamthöhe bis 2700 mm
	
Oberlicht:
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge:
	Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)
	
Material:
	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
	
Kämpfer:
	Querschnitt 90 x 75
	
Schließblech:
	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
	
Bandaufnahme:
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Hinweis Türschließer:
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil:
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Dichtung:
	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund RU
	
Wandstärke:
	Empfehlung: >=80mm
	
Oberflächenart Zarge:
	CPL
G-TEC®
Massiv
Lack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de