Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de