Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Schließblech Standflügel
	Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen
	
Windfang
	mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 24mm
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
Lack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de