Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS, RS)
	
Design
	Programm: BASIC - Typ Basic mit LA
	
Beschreibung
	Türblatt BASIC mit Lichtausschnitt
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss Silber
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt
	
Kantenprofil
	Aufrecht Rund-KR
	
Glasleiste
	Glasleiste Typ GL, Verglasung nur bauseitig
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Kunststoff mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de