Klassifizierung
Klimaklasse:
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
FSC®:
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Mögliche Funktionen
Klimaklasse KL:
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz FS:
	Feuerschutz FS-30-1
Feuerschutz FS-30-2
	
Rauchschutz RD:
	Rauchschutz RS1 (1-flügelig)
Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
	
Einbruchschutz EH:
	nicht möglich
	
Schallschutz SD:
	SK1 (Rw=32dB)
SK2 (Rw=37dB)
	
Wärmeschutz WDE:
	nicht möglich
	
Strahlenschutz BLEI:
	nicht möglich
	
Feuchtraum FR:
	nicht möglich
	
Nassraum NR:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse M
	
Design:
	Programm: STIL - Typ-S - SSL2
	
Beschreibung:
	Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt
	
Türblattvarianten:
	Drehflügeltür
Pendeltür
Schiebe Slim
Schiebe Klassik
	
TB-Maße gefälzt (bxh):
	610, 735, 860, 985, 1110, 1235  x  1985, 2110 (max. Höhe: 2235)
	
TB-Maße stumpf (bxh):
	584, 709, 834, 959, 1084, 1209  x  1972, 2097 (max. Höhe: 2222)
	
DTB-Maße gefälzt (bxh):
	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460  x  1985, 2110 (max. Höhe: 2235)
	
DTB-Maße stumpf (bxh):
	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459  x  1972, 2097 (max. Höhe: 2222)
	
Kürzbarkeit:
	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke:
	ca.39mm
	
Flächengewicht:
	ca. 23,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte 3,0mm
HDF- Platte 3,0mm
	
Falz:
	gefälzt
stumpf
	
Anzahl Flügel:
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss:
	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
	
Bänder:
	2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt)
V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
	
Kantenprofil:
	Karnies KA
Stumpf EC
	
Lichtausschnitt:
	Lichtausschnitt SSL2
	
Glasleiste:
	Glasleiste Typ SL35 (lose beigelegt)
Glasleiste Typ SL35 (fest verglast)
	
Glas TB:
	Sicherheitsglas ESG 4mm
Sicherheitsglas VSG
Ornamentglas
	
Glasdesign TB:
	Float klar
Ornamentgläser
	
Oberflächenart TB:
	Lack
	
Oberfläche Lack:
	Weißlack exclusiv 9010
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten:
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech:
	silber
schwarz
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil:
	vernickelt
schwarz
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de