Klassifizierung
Klimaklasse:
	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
FSC®:
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Mögliche Funktionen
Klimaklasse KL:
	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
	
Feuerschutz FS:
	nicht möglich
	
Rauchschutz RD:
	Rauchschutz RS1 (1-flügelig)(stumpf ohne Schallschutz)
Rauchschutz RS2 (2-flügelig)(stumpf ohne Schallschutz)
	
Einbruchschutz EH:
	EH-45 gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite)
	
Schallschutz SD:
	SK1 (Rw=32dB), SK2 (Rw=37dB), SK3 (Rw=42dB) als 1- und 2-flg. gefälzt möglich (SD-42/47 nicht möglich!)
	
Wärmeschutz WDE:
	nicht möglich
	
Strahlenschutz BLEI:
	nicht möglich
	
Feuchtraum FR:
	nicht möglich
	
Nassraum NR:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse M
	
Design:
	Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CK2
	
Beschreibung:
	Türblatt "CLASSIC" mit eingeprägten Füllungen
	
Türblattvarianten:
	Drehflügeltür
Pendeltür
Schiebe Slim
Schiebe Klassik
	
TB-Maße gefälzt (bxh):
	610, 735, 860, 985  x  1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
	
TB-Maße stumpf (bxh):
	584, 709, 834, 959  x  1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
	
DTB-Maße gefälzt (bxh):
	1210, 1460, 1710, 1960  x  1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
	
DTB-Maße stumpf (bxh):
	1184, 1434, 1684, 1934  x  1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
	
Kürzbarkeit:
	RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke:
	ca.39mm
	
Flächengewicht:
	ca. 18,5 kg/m²
	
Innenlage:
	Röhrenspanplatte RS
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	HDF- Platte 3,0mm
	
Falz:
	gefälzt
stumpf
	
Anzahl Flügel:
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss:
	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
	
Bänder:
	2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt)
V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
	
Kantenprofil:
	Karnies KA (9010)
Rund RU (9010)
Rund RUKR (9016)
Stumpf EC (9010/9016)
	
Oberflächenart TB:
	Lack
	
Oberfläche Lack:
	Weißlack exclusiv 9010
Weißlack exclusiv 9016
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten:
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech:
	silber
schwarz
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil:
	vernickelt
schwarz
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de