Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
FSC
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
Design
	Programm: ROYAL - ROYAL 200 (Nutfräsung) - RY-253+LA3
	
Beschreibung
	Türblatt "ROYAL" mit Nutfräsung mit Lichtausschnitt
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt
stumpf
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt (gefälzt)
V7888, vernickelt (stumpf)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (9010)
Stumpf EC (9010)
	
Glasleiste
	Glasleiste Typ M (lose beigelegt)
Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
Sicherheitsglas VSG
Ornamentglas
	
Oberflächenart TB
	Lack
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de