Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Pendeltür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	ohne
	
Bänder
	Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar)
	
Drückergarnitur
	ohne
Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200)
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Pendeltür- Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	Massiv
Weißlack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de