Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Premiumkante PK2
	
Schloss
	ohne
Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
	
Drückergarnitur
	Griffmuschel
Stangengriffe beidseitig
Stangengriffe einseitig
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schiebetürbeschlag
	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern
	
Laufkastenlänge
	2000, 2500 (bauseits kürzbar)
	
Slim Inlay
	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) (Anschlagkasten ohne Inlay!)
	
Anschlagkasten
	Länge 2025, 2150, 2275
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
	
Schließblech
	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de