Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Türblatt Holz (Platte), 1-flügelig, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.22,0mm
	
Innenlage
	Spanplatte FPY
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig EC
	
Schloss
	Möbelschloss
	
Bänder
	Topfband
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter - Variante für Abseitentür ABS 1
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm   /   Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR
Primo
Hohlkehle HK65/22 (je nach Oberfläche)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de