Klassifizierung
FSC
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Ganzglastür, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Design
	Programm: GLAS - Ganzglastür Ornament - Float satiniert
	
Beschreibung
	Ganzglastür mit Glas "Float satiniert"
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss
	Ravenna
Quadral
Soft
	
Bänder
	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de