Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	Ravenna (UV, BB, PZ, WC)
Quadral (UV, BB, PZ, WC)
Soft (UV, BB, PZ, WC)
	
Schließblech Standflügel
	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
	
Bänder
	passende Bänder im Schlossset enthalten
	
Drückergarnitur
	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Bandaufnahme
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Bandrahmenteil
	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Massiv
Weißlack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de